Документ предоставлен КонсультантПлюс

Приложение N 8
к Правилам по охране
труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденным
Приказом Минтруда России
от 24.07.2013 N 328н

ФОРМА ЖУРНАЛА
УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ ДЛЯ РАБОТЫ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
(образец заполнения)

Номер распоряжения	Номер наряда	Место и наименование работы	Производитель работы, наблюдающий (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)	Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)	Работник, отдавший распоряжение (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)	Технические мероприятия по обеспечению безопасности работ с указанием необходимых отключений, мест установки заземлений и т.д.	Подписи работников, проводивших и получивших целевые инструктажи	К работе приступили (дата, время)	Работа закончена (дата, время)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
-	10-н	Цех 3D-печати; замена силовых кабелей	Монитор Д.Л., IV гр.	Азизов Д.А., II гр.;
Мирзо У.М., III гр.	Эрно И.А., V гр.	1. Отключение 5 -го силового кабеля на подстанции цеха 3D-печати.
2. Установка предупреждающих табличек "Работают люди, не включать" на подстанции цеха 3D-печати.
3. Установка заземлений коробов для прокладки кабелей в цехе 3D-печати.
4. Обеспечение переносного освещения мест прокладки кабелей в цехе 3D-печати.
5. Перед началом работ проверка исправности ручного электроинструмента.
6. Контроль использования СИЗ работниками, прокладывающими кабели в цехе 3D-печати.
7. Постоянный контроль за членами бригады во время работы	Эрно;

Азизов;

Мирзо
	12.01.2016, 08:10	14.01.2016, 17:30	
9-р	-	Распределительный щиток на 3 этаже склада готовых изделий; замена пакетных выключателей, протирка изоляторов, подтяжка контактных соединений; проверка устройств релейной защиты; проверка изоляторов измерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ	Тэн Ч.Я., IV гр.	Торос А.В., II гр.;
Зорий Д.В., III гр.
	Эрно И.А., V гр.	1. Отключение в распределителе на 1 этаже склада электропитания распределительного щитка 3 этажа (рубильник "3-й этаж").
2. Установка предупреждающих табличек "Работают люди, не включать" в распределителе на 1-м этаже склада.
3. Перед началом работ - проверка заземления распределительного щитка 3 этажа.
4. Выдача работникам работающих налобных фонарей.
5. Перед началом работ проверка исправности ручного электроинструмента.
6. Контроль использования СИЗ работниками.
7. Постоянный контроль за членами бригады во время работы	Эрно;

Торос;

Зорий
	11.01.2016, 09:20	11.01.2016, 12:10